**Таблица режимов труда и отдыха водителей   
регламентированных ЕСТР и Директивами ECNN 3820/85, 3821/85**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Количество Водителей в экипаже* | | |
| *1 водитель* | | *2 и более* |
| *Норма* | *Допускается* |
| *Макс. время непрерывного управления* | 4,5 часа |  | тоже |
| *Мин. время перерыва* | 45 минут | разделение на интервалы не короче 15 минут | тоже |
| *Макс. время управления в сутки* | 9 часов | по 10 часов х 2 дня в неделю | тоже |
| *Макс. время управления в неделю* | 45 часов | и 90 часов в течении любых 2-х недель | тоже |
| *Мин. время ежедневного отдыха* | 11 часов | -по 9 часов  З дня в неделю -по 12 час в 2 или 3 интервала, один из которых не короче 8 часов | В течении 30 час работы каждый водитель должен иметь отдых не менее 8 часов непрерывно |
| *Мин. время еженедельного отдыха* | 45 часов | -36 час на месте базирования  -24 час в любом другом месте | тоже |